附件
项目需求书

1、 项目名称及项目内容
（1） 项目名称
项目名称：湛江市应急管理局办理巴斯夫一体化基地（广东）有限公司新领安全生产许可证邀请专家现场核查和隐患整改复查项目
项目地点：湛江市
（2） 项目内容
我市巴斯夫（广东）一体化基地项目（以下简称“巴斯夫项目”）是中国重化工领域首例外商独资项目，也是中德国际合作的标杆、国家实施新一轮对外开放战略的重要成果。巴斯夫项目位于湛江东海岛化工园区，项目用地353.03公顷，由巴斯夫一体化基地（广东）有限公司（以下简称“巴斯夫公司”）独立建设运营，主要包括年产100万吨乙烯联合装置以及配套下游装置。
当前巴斯夫公司已于7月上旬向我局申办领取巴斯夫项目安全生产许可证，为依法依规办理巴斯夫项目安全生产放可证工作，鉴于巴斯夫项目规模巨大、工艺复杂、危险度高，充分发挥专家技术力量，采用政府购买专业服务的方式，委托第三方专业机构（以下简称“供应商”）组织国家危化品领域专家组开展巴斯夫项目新取证专家现场核查和隐患整改复查工作，为我局颁发安全生产许可证提供有力支撑。项目内容具体如下：
1.专家现场核查
供应商组织国家危化品领域专家组（专家不应少于7人，专家原则上是在国家应急管理部专家库备案专家或者有参加过国家应急管理部组织督导检查或者危化品重点县指导服务工作经历的专家，专家应涉及安全管理、化工工艺、设备或机械、仪表或自动化等化工相关专业，专家须有中石化、中石油等大型化工企业实践或安全管理工作经验10年以上，应具备高级工程师及以上技术职称）对巴斯夫项目开展全面现场检查：一是现场核查，全面核验巴斯夫项目生产装置建设运行、危化品储运管理、公用工程保障、安全应急配套等各项建设落实情况；二是申请资料审核，对照《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局令第41号）有关规定对巴斯夫公司向我局提交申领安全生产许可证有关资料进行审核把关；并出具专家组现场核查书面意见（含专家现场核查问题隐患清单）。
2.隐患整改复查
对照《专家组现场核查书面意见》中的问题隐患清单，组织专家组对隐患整改整改情况进行逐项复核，从严指导关相关隐患整改情况，并出具专家组隐患复查整改落实意见。
3.出具正式工作结论意见
供应商整合现场核查和隐患整改复查全部资料，编制《办理巴斯夫一体化基地（广东）有限公司新领安全生产许可证邀请专家现场核查和隐患整改复查项目工作报告》，报告须明确给出巴斯夫项目是否符合安全生产许可证申领条件的确定性结论。
二、竞价人资格要求
（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，即：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）具备安全评价资质或者企业安全生产标准化评审单位（或者评审组织单位）资质。
三、项目预算和报价要求
1.本项目预算金额为18万元人民币（最高限价）。本次报价以总价报价形式，各竞价人对于本项目所描述的工作任务进行报价，各竞价人应当报出确定金额。
2.竞价人所报价格为项目整体包干价。报价应包括本项目所需全部费用，包括但不限于：专家费、管理费、差旅费等。
3.各竞价人必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能发生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用。
四、服务期限
签订合同后至2026年8月中旬。
五、付款方式
1.合同签订后，10个工作日内采购人支付成交金额的50%做项目首期费用。
2.项目完成后，双方确认签署“验收报告”，双方依最后验收报告由采购人在10个工作日内支付剩余项目金额。
[bookmark: _GoBack]2.采购人支付款项时，成交供应商须向采购人提供验收资料及有效发票。
	六、违约责任
	1.任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2.任何一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。
七、解决争议方式
1.采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充协议，但补充协议不得与法律法规和有关政府采购政策相违背。
2.对于合同履行过程中出现的纠纷，双方应友好协商协商方式解决。协商仍不能解决，任何一方均可向采购方所在地的人民法院提起诉讼解决。

附件：1.评审方法及标准表。
2.巴斯夫一体化项目生产装置储运设施汇总表。
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附件1
评审方法及标准表
1.评分细则
	综合评分法

	序号
	评审因素
	权值

	1
	报价部分
	10%

	2
	商务部分
	50%

	3
	技术部分
	40%


[bookmark: _Toc96615835][bookmark: _Toc119401541][bookmark: _Toc96616009]2.评分标准
	评审因素
	权值
	评分标准

	价格（10分）
	投标报价
	10分
	1、以经磋商小组一致认定满足磋商文件要求且投标价格经过扣除以后最低的评标价格为磋商基准价,其价格得分计10分。其他有效投标人的价格得分统一按公式计算:磋商报价得分=(磋商基准价÷最后磋商价格)×10。
2、价格评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。投标人磋商报价超过最高限价为无效报价。
3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
4、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商评标基准价和磋商投标报价。

	商务部分（50分）
	企业资质
	4分
	供应商具备具备安全评价、二级及以下企业安全生产标准化评审单位或者评审组织单位资质的得1分，有一级企业安全生产标准化资质的得4分。
注：提供相关资质证明复印件，不提供不得分。

	
	实施团队
	6分
	供应商针对本项目拟配备项目负责人1名：
项目负责人具有安全或化工类相关正高级职称，得2分；
项目负责人为参与过国家应急管理部危化品督导、指导服务、检查经历，得2分；
项目负责人具有注册安全工程师资质，得2分。
注：提供相关人员有效证书的证明材料和投标人2026年为其连续缴纳的任意3个月社保证明（社保收缴部门提供）。

	
	
	14分
	1.供应商针对本项目至少配备专家7名，专家需具备安全管理、化工工艺、设备或机械、仪表或自动化等化工相关专业高级工程师及以上职称，1人得1分，本小项最高7分；
2.专家参与过国家应急管理部危化品督导、指导服务、检查经历，1人得1分，本小项最高7分。

	
	技术能力
	12分
	投标人起草或参与编制的安全领域的国家标准，每具有一项得2分，满分12分。
注：须提供相关文件起草（编制）说明或原文件内容复印件附在技术标中，文件内容须体现投标人名称，否则不得分。

	
	类似业绩
	6分
	提供合同签订日期在2023年1月1日至今已完成的类似项目的业绩。每个业绩得2分，满分6分。
注：须提供合同复印件并加盖公章，否则不得分。

	
	认证情况
	3分
	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。 
注：提供有效期内的证书扫描件或复印件，证书单位名称需与响应投标人名称一致，否则不得分。

	
	企业荣誉
	5分
	投标人受到过与安全生产相关的表彰或奖励的，地级市荣誉的每1项得1分，省级荣誉的每1项得2分，国家级（含国家级行业协会颁发）荣誉的每1项得3分，本小项满分5分。
注：投标文件中需提供相关证书或证明材料复印件。

	技术
（40分）
	项目实施方案
	40分
	根据供应商提供的项目实施方案（1.总体工作思路；2.任务目标；3.现场核查和隐患整改复查方案；4.项目进度计划；5.项目质量保证措施。）进行综合评审，内容完全满足本项目需求的得40分，每小项内容中有缺项漏项或欠合理的每处扣2分，扣完为止。（明显不合理或未递交的不计分）。

	合计
	100
	


注：评分由湛江市应急管理局项目采购小组具体实施。
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附件2
巴斯夫一体化项目生产装置储运设施汇总表

	序号
	装置名称
	主要建设内容
	备注

	一
	生产装置
	
	

	1
	100万吨/年乙烯联合装置
（含100万吨/年蒸汽裂解装置、65万吨/年裂解汽油加氢装置、48万吨/年芳烃抽提装置、5万吨/年异丁烯抽提装置、52万吨/年碳四选择加氢装置和3.4万吨/年变压吸附制氢装置）
	工艺装置：100万吨/年蒸汽裂解装置、65万吨/年裂解汽油加氢装置、48万吨/年芳烃抽提装置、5万吨/年异丁烯装置、52万吨/年碳四选择加氢装置、3.4万吨/年变压吸附制氢装置
储运设施：备品备件仓库、润滑油库
公用工程及辅助设施：闭式循环水场、高架火炬、乙烯1号变电所（#29）、乙烯2号变电所（#28）、乙烯3号变电所（#28A）、乙烯4号变电所（#28B）、乙烯中央控制室、维修车间、设备清洗区等
环境治理设施；隔油、含油污水收集池、低压湿式氧化、低氮+SCR、旋风除尘、活性炭吸附、危险固废、一般固废暂存库
	乙烯区

	2
	66/83/20万吨/年环氧乙烷/乙二醇/精制环氧乙烷装置
	工艺装置：66万吨/年环氧乙烷装置（EO）（含20万吨/年环氧乙烷精制（PEO）单元）、83万吨/年乙二醇装置（EG）
储运设施：PEO罐区及泵区、产品罐区、化学品仓库、备品备件库、检修堆放区、KOH卸车站
公用工程及辅助设施：二次循环水站、EO/EG区联合变电站/#20变电站、高级火炬、制冷站2、制冷站1、控制楼、清洗区、维修车间等
环境治理设施：初期雨水池、废水罐、蓄热式热氧化炉（RTO）、一般固废库
	EO/EG区

	3
	19万吨/年冰丙烯酸装置1
	工艺装置：19万吨/年冰丙烯酸装置（GAA1）、37.5万吨/年丙烯酸丁酯装置（nBA，3条生产线，另1条线预留位置）、10万吨/年丙烯酸异辛酯装置
储运设施：丙烯酸装置罐区、酯类罐区、冰丙烯酸装置罐区装卸站、酯类罐区装卸站、化学品仓库、备品备件库
公用工程及辅助设施：二次循环水站、制冷站、高架火炬、GAA2装置变电站/#16A变电站、丙烯酸及酯区联合变电站/#16变电站、维修车间、控制楼、冰丙烯酸装置罐区泡沫站、酯类罐区泡沫站、清洗区1等
环境治理设施：初期雨水池&检测池、蓄热式氧化炉1、一般固废仓库
	丙烯酸及酯区

	4
	37.5万吨/年丙烯酸丁酯装置
	
	

	5
	10万吨/年丙烯酸异辛酯装置
	
	

	6
	50万吨/年丁辛醇装置
	工艺装置：50万吨/年丁辛醇装置、50000Nm³/h合成气装置
储运设施：丁辛醇罐区1、丁辛醇罐区2、丁辛醇罐区3、装卸站、备品备件库、维修堆放区
公用工程及辅助设施：控制楼、维修车间、丁辛醇区联合变电站/#21变电站、柴油发电机房、高架火炬、丁辛醇装置变电站/21A变电站、机柜间、二次循环水站等。
环境治理设施：废水预处理单元、初期雨水池&检测池、活性炭吸附装置、一般固废仓库
	丁辛醇区

	7
	50000Nm³/h合成气装置
	
	

	8
	50万吨/年聚乙烯装置
	工艺装置：50万吨/年聚乙烯装置
储运设施:催化剂A库、催化剂B库、催化剂C库、备品备件库和临时维修储存区
公用工程及辅助设施：现场机柜间、滚瓶间、控制楼、二次循环水站、化验室、聚乙烯区变电站/13#变电站、高架火炬、冷凝水系统
环境治理设施：初期雨水池、能源回收装置、一般固废仓库&清洗间、尾气焚烧炉
	聚乙烯区

	9
	21.5万吨/年非离子表面活性剂装置
	工艺装置：21.5万吨/年非离子表面活性剂装置（NIS）
储运设施：原料产品罐区1、原料产品罐区2、灌装站、装车站、卸车站
公用工程及辅助设施：控制楼COB、维修车间、专用化学品一区变电站/#14变电站、空冷器单元、高架火炬
环境治理设施：初期雨水池、废水池、雨水监测池、蓄热式氧化炉
	专用化学品一区

	10
	8万吨/年（折百）新戊二醇装置
	工艺装置：11万吨/年甲醛装置、9万吨/年新戊二醇装置、4.25万吨/年柠檬醛装置
储运设施：化学品罐区、有毒化学品罐区、分液罐区、装卸站、催化剂及辅助用品仓库、备品备件库、润滑油库
公用工程及辅助设施：清洗区、泡沫站、现场机柜间、专用化学品二区联合变电站/#15变电站、高架火炬、控制楼、维修车间、二次循环水站等
环境治理设施：初期与市场、能量回收装置、固废仓库
	专用化学品二区

	11
	11万吨/年甲醛装置
	
	

	12
	4万吨/年柠檬醛装置
	
	

	二
	储运设施
	
	

	1
	中央罐区
	液化烃罐区：160000m³丁烷罐*2、40000m³丙烯罐、100000m³乙烯罐、100m³氨罐、1750m³异丁烯罐、150m³三甲胺罐、300m³异戊烷罐、3500m³1-丁烯罐、3500m³不合格C3罐、3500m³粗C4罐、3500m³丙烯罐、3500m³乙烯半冷罐、3500m³不合格乙烯半冷罐，及配套30#变电所、机柜间、BOG压缩机厂房、BOG冷凝区、液化压缩厂房、液化工艺区、气化输出区、槽车卸车站、物流操作室等。
化学品罐区：2000m³50%氢氧化钠溶液罐、2000m³25%氢氧化钠溶液罐、250m³96%硫酸罐*2、5000m³辛醇罐*2、6500m³正丁醇罐*2、3000m³1-己烯罐、4000m³90%新戊二醇溶液罐、800m³柠檬醛罐*2、2500m³混合芳烃罐、3500m³工业用裂解碳九罐、3000m³乙烯焦油罐、3000m³多功能罐、4000m³废水罐、4000m³粗丙烯酸罐、1000m³冰丙烯酸罐*2、5000m³丙烯酸正丁酯罐*3、3000m³丙烯酸异辛酯罐*2、6000m³C12-C14脂肪醇罐、4500m³二乙二醇罐、4000m³异构十三醇罐、100m³异丁醇罐、7000m³甲苯罐、14000m³乙二醇罐*2、12000m³甲醇罐、4000m³环氧丙烷罐、43000m³石脑油罐*5、7000m³苯罐*2、38000m³裂解汽油罐（多功能缓冲罐）、5500m³混合二甲苯罐、300m³12℃冷冻水罐、170m³20℃冷冻水罐、120m³90℃热水罐、40m³乙二醇溶液罐，及配套物流控制楼、物流操作室、应急材料和一般固废库、维修车间和备品备件库、样品存储间、现场机柜间、装卸站、能源回收设施（ERU）、火炬、热水、冷冻水Ⅰ、冷冻水Ⅱ、110kV变电站、10kV变电站等
	

	2
	外部集卡管理
	甲类仓库、乙类仓库、危废仓库、车检办公室、车检工作区、车辆管理办公室、物流更衣室、司机休息室、PE包装厂房、PE物流仓库、基地物流综合楼、物流区联合变电站/12#变电站、1#卡车充电站、NIS物流仓库等
	

	3
	中央仓库
	
	

	4
	集装箱堆场
	危险货物箱区、普通货物箱区、应急收集池、喷淋水收集池、危险货物箱区初期雨水池、普通货物箱区初期雨水池、2#卡车充电站、车辆集装箱物流综合楼、机修车间、集装箱堆场变电站/3#变电站、罐箱清洗站等
	

	三
	公用工程及基础设施
	
	

	1
	给水处理单元
	800m³/h预处理系统、96m³/h生活水系统、220m³/h废水回用系统Ⅰ、288m³/h废水回用系统Ⅱ、720m³/h凝液精制系统、480m³除盐水系统
	

	2
	海水循环冷却单元
	16000m³/h海水取水系统、12000m³/h海水预处理系统、25000m³/h1#循环水场、25000m³/h2#循环水场、25000m³/h3#循环水场、10000m³/h4#循环水场、2*30000m³/h5#1&2循环水场
	

	3
	废水处理单元
	600m³/h污水处理A/B线、320m³/h污水回用预处理C/D线
	

	4
	雨水收集系统及事故水收集系统
	18000m³1#雨水监控池、18000m³2#雨水监控池、15000m³3#雨水监控池、2*31500m³事故水池
	

	5
	废物处理单元
	废固废液焚烧线（54kt/a，25MW）、1#,2#废液焚烧线（54kt/a，25MW）及辅助设施
	

	6
	动力站
	300t/h快开锅炉单元1、300t/h快开锅炉单元2、180t/h快开锅炉单元3、12*20m³蓄能器单元、23000Nm³/h2#空压机站、23000Nm³/h3#空压机站、柴油发电机单元
	

	7
	公用工程管理及维修区
	IOU中央控制楼、一线维修车间、仓库、OSBL联合变电站#23变电站、OSBL联合变电站/26#变电站、H125柴油发电机单元、E251柴油发电机单元、B555柴油发电机单元、F830柴油发电机单元
	

	8
	基础设施
	T100管涵、T431管涵、T700管涵、厂区道路、消防水管网、全厂雨水管网、事故水管网、海水冷却水管网、、海水冷却水排水管网、、海水冷却水补水管网、二级冷却水管网、1#,2#,3#,4#雨水排放口、海水取水口、海水排水口、全厂电信电缆、1#雨水监控池、2#雨水监控池、3#雨水监控池、1#事故水池、2#事故水池、围墙、大门、天然气减压站、厂区管廊、1#消防泵站、2#消防泵站、高压消防泵站等
	

	9
	综合功能区
	能源中心、数据中心1、中央餐厅、访客中心、中央实验室、训练塔、消防站和应急响应中心、行政大楼、基地医务站、门卫室、地下1层停车库、生活垃圾房
	




