采购设备清单及参数要求

一、采购设备清单
	序号
	装备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	手持卫星电话
	30
	台
	手持天通卫星终端，1：1配备手持全向天线；

	2
	固移两用卫星底座
	2
	套
	安装在指定的指挥大厅，标配30米馈线，含安装施工所产生费用

	3
	天通卫星卡
	30
	张
	资费套餐1050元/张/年，含1500分钟天通语音通话（语音套餐分钟数按开户时标准为准）由成交供应商提供3年国内通话套餐；超出套餐外收费标准语音0.8元/分钟，短信0.2元/条，由甲方自行向运营商缴费。


二、参数要求
1.手持天通卫星终端
	[bookmark: _Hlk233734512]序号
	项目
	参数
	备注

	1
	网络制式
	支持天通卫星，支持国产天通一号卫星双向短信和语音通话
	提供彩页资料并加盖制造商公章

	2
	定位系统
	支持单北斗定位导航功能
	提供第三方检测报告或证书

	3
	性能配置
	可拆卸高容量聚合物电池：≥5000mA，CPU：四核，主频≥2.0GHZ。
	提供彩页资料并加盖制造商公章

	4
	防护等级
	防护等级≥IP68，跌落防护不低于1.6米。
	提供带CNAS标志的第三方检测报告

	5
	使用环境
	工作温度：可满足 -32℃～60℃ ，储存温度： 可满足 -38℃～70℃，盐雾要求:盐雾浓度≥：5%±1%。
	需提供有第三检测报告

	6
	卫星天线
	支持可拆卸更换可外接手持高增益全向天线、车载高增益天线便于不同场景应用，配件：必须1:1标配手持高增益全向天线。
	提供彩页资料并加盖制造商公章

	7
	特殊功能
	带独立按键强光应急手电筒，便于快速应急照明; 支持SOS物理按键一键求援/一键报警。
	提供彩页资料并加盖制造商公章

	8
	智能降噪
	具备智能降噪功能，能消除环境噪音，确保语音通话清晰 。
	需提供有第三检测报告和发明专利证书并加盖制造商公章

	9
	质量保障 
	本项目为应急通讯设备，所投供应商需提供卫星电话制造商售后服务承诺函，具备中国国家强制性产品认证证书、无线电发射设备型号核准证、电信设备进网试用批文。
	（需提供复印件加盖制造商公章）




2.固移两用底座终端
	序号
	项目
	参数
	备注

	1
	网络制式
	网络配置支持Cat 1；单北斗定位
	提供彩页资料并加盖制造商公章

	2
	功能配置
	电池容量≥12000mAh；支持Type-C反向充电，支持共享充电宝模式；标配30米室外天线
	提供彩页资料并加盖制造商公章

	3
	使用环境
	存储温度80℃至-40℃；工作温度65℃至-35℃
	提供彩页资料并加盖制造商公章

	4
	质量保障
	本项目为应急通讯设备，所投供应商需提供卫星智能卡座制造商售后服务承诺函，卫星智能卡座需具有中国国家强制性产品认证证书；
	（需提供复印件加盖制造商公章）








